**附件二： 病理科空气系统保养清单及要求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **保养清单要求一览表（二）** | | | | | | |
| **标的名称** | **序号** | **维保项目** | **规格** | **单位** | **数量** | **巡检、维护周期** |
| 病理科空气净化系统保养清单及要求 | 1 | 中效过滤器 | 592\*592\*381 | 个 | 4 | 前三季度每季度季末20-25号清洗一次，第四季度季末20-25更换一次 |
| 2 | 287\*592\*381 | 个 | 8 |
| 3 | 592\*490\*381 | 个 | 4 |
| 4 | 初效过滤器 | 595\*595\*46 | 个 | 4 |
| 5 | 290\*595\*46 | 个 | 8 |
| 6 | 595\*493\*46 | 个 | 4 |
| 7 | 出风口 | 圆形过滤袋 | 个 | 18 | 每季度清洗一次，季末20-25号清洗一次 |
| 8 | 主机 | / | 台 | 3 |
| 9 | 风机盘管 | / | 台 | 10 |
| 10 | 出风口 | / | 个 | 35 |
| 11 | 回风口 | / | 个 | 19 |
| 12 | 排风口 | / | 个 | 4 |
| 13 | 空调控制系统 | / |  |  | 含各相应电气控制线路（风冷主机和水循环除外） |